---
title: Master Thesis V2
description: 
published: true
date: 2026-05-05T07:34:01.428Z
tags: 
editor: markdown
dateCreated: 2026-05-05T07:34:01.428Z
---

# 전기추진 선급인증 효율화를 위한 모듈식 전력변환 시스템
## 배경 & 왜
1. 배경 조사 ( + 업체 도면 등 )
1. 실제의 어려움 조사 ( 업체 등 연락 )
1. 전기 선박 등의 마이크로 그리드, 독립된 그리드에 대해 더 많은 정보 조사해야함
1. 전기선박 용량
- https://ieeexplore.ieee.org/document/9862866/
1. Small Vessels & Boats (Small Craft)
Power Range: 5 kW to 25 kW
Application: Small day boats, sailing yachts, and canal boats.
Example: An 8 kW electric inboard motor can propel an 8-ton, 9-meter boat at roughly 2.6 knots.
Modular Systems: Many modern systems offer modular setups starting around 20 kW for small boats.
2. Passenger Ferries and Coastal ShipsPower 
Range: 100 kW to over 1,000 kW (1 MW)
Application: Short-range, high-torque applications like river ferries.
Example: A 12-meter, 42-passenger catamaran may use dual 5.5 kW motors, while larger ferries can exceed 1,000 kW.Battery 
Example: Large electric ferries (e.g., in Norway) often use 4,100 kWh or higher battery banks for propulsion.
3. Commercial & Industrial Vessels (Heavy-Duty)
Power Range: 500 kW to 10+ MW
Application: LNG carriers, offshore service vessels (OSV), and icebreakers.
Example: Arctic icebreakers may use twin DC electric motors up to 8.8 MW (8,800 kW) each.
Modular Commercial: High-power systems can be combined in parallel to reach up to 1,000 kW (1 MW) per system for heavy-duty ships.
## 어떻게 개선할지
1. 프로텍션, 안정성, 이중화?
- 약한 Shore Power에서의 동작 알고리즘과프로텍션
- 나쁜 Shore Power에서의 동작 알고리즘과 프로텍션
2. 장치들끼리 동작 인터페이스 구성
- 항구 환경을 고려한 전압, 용량 선정
3. 이중화 전략
4. Droop Control... 이중화, 병렬화를 위해서는 필수..

## Shore Power Definition
- 3상 AC Voltage ( 380, 440 타겟 )
- DC Voltage(있기는함)

## 약한 Shore Power에서의 동작
- 3상 AC전압, DC 전압?
- 계통 전압의 전압 드롭을 방지하거나 일정 수치 이하로 떨어지지 않을 수 있도록 동작해야함
- 발전만.
- 상 불평형 혹은 LVRT 시 동작.

## 나쁜 Shore Power에서의 동작
- LVRT 전류제어 알고리즘으로 I-THD 개선 ( 이 I-THD가 그대로 DC전압에 반영된다 )
- 

## 스위칭 주파수
- 가변 스위칭 주파수?
- 
Your content here
